|  |  |
| --- | --- |
| **Ansprechpartner:**  Andreas Reich  Produktbereichsleiter Werkzeugspanntechnik  Tel.: +49 (0) 2733 / 281-162  Fax: +49 (0) 2733 / 281-169  E-Mail: [a.reich@hilma.de](mailto:a.reich@hilma.de)  F. Stephan Auch  auchkomm Unternehmenskommunikation Tel.: +49 (0) 911 / 27 47 100 E-Mail: [fsa@auchkomm.de](mailto:fsa@auchkomm.de) | Hilma-Römheld GmbH  Schützenstraße 74  57271 Hilchenbach  Germany  Tel.: +49 (0) 27 33 / 281-0  Fax: +49 (0) 27 33 / 281-169  E-Mail: [info@hilma.de](mailto:info@hilma.de)  [www.roemheld-gruppe.de/](http://www.roemheld-gruppe.de/) |

Presse-Information 6/2019

* **ROEMHELD erweitert Sortiment an Rollen- und Kugelleisten für den einfachen Wechsel und Transport schwerer Werkzeuge**
* **Onlinekonfigurator für Rollen- und Kugelleisten an Pressen in 14 Sprachen**

*Hilchenbach, den 5. Juni 2019*. ROEMHELD hat sein Angebot an Rollen- und Kugelleisten für den schnellen und einfachen Wechsel schwerer Werkzeuge erweitert. Neben Ausführungen mit 1 mm oder 2 mm Hub gibt es jetzt standardmäßig auch Varianten, die das Werkzeug um 3 mm anheben. Außerdem lassen sich die Rollen und Kugeln nun in kleineren Abständen von lediglich 1 mm konfigurieren, so dass bereits auf kleinem Raum hohe Traglasten möglich sind. Der Betriebsdruck für die hydraulischen Leistenversionen ist bis 120 bar frei wählbar.

**Große Auswahl für viele Anforderungen**

Die Leisten sind in zahlreichen Ausführungen verfügbar und werden in T-Nuten von Presse- und Maschinentischen sowie bei Transportwagen eingesetzt. Sie heben Lasten hydraulisch oder mit Federkraft, sind entweder aus Aluminium oder Stahl und können alternativ mit einem Klemmschloss oder einem Riegel befestigt werden. Sind sie mit Rollen bestückt, können Werkzeuge linear geschoben und positioniert werden; über Kugeln lassen sich Lasten in jede beliebige Richtung verschieben.

Angeboten werden die Leisten in unterschiedlichen Nutbreiten zwischen 18 mm und 36 mm sowie in zwei Zollmaßen für den amerikanischen Markt. Die Länge der Leisten und die Nuttiefen sind frei wählbar. Sie sind erhältlich für Traglasten bis 160 kN/m, Betriebsdrücke bis 400 bar und für Arbeitstemperaturen bis 250 ºC.

**Leisten selber konfigurieren und online bestellen**

Die gewünschten Rollen- und Kugelleisten lassen sich einfach mittels eines Online-Konfigurators von ROEMHELD ([https://www.roemheld-gruppe.de/productconfigurator/](https://www.roemheld-gruppe.de/productconfigurator/?lang=de)) entsprechend den individuellen Anforderungen selber konfigurieren. Die Seite ist für mobile Endgeräte optimiert und in 14 Sprachen sowie wahlweise für das metrische und das US-amerikanische Einheitensystem verfügbar.

Der Nutzer gibt seine Wunschdaten im Konfigurator ein und erhält per Klick anschließend eine Übersicht über die von ihm konfigurierte Leiste. Auf Wunsch kann er außerdem eine technische Zeichnung mit allen Maßen aufrufen. Anschließend lässt sich mit der Bestellnummer die Leiste in Auftrag geben und zusätzlich die Katalogseite abrufen. Umgekehrt lassen sich anhand einer vorhandenen Bestellnummer über eine Inverssuche die technischen Daten einer Leiste auslesen.

**ROEMHELD: Rüstzeitoptimierer für die Blechumformung, Kunststoff- und Gummiverarbeitung**

Der Rüstzeitoptimierer ROEMHELD löst mit seinem umfangreichen Portfolio an Werkzeugspanntechnik nahezu jede spanntechnische Aufgabe in der Blechumformung, Kunststoff- und Gummiverarbeitung. Die magnetischen, hydraulischen und elektromechanischen Spannsysteme sind vielfältig einsetzbar und tragen dazu bei, die Abläufe in der Einzel- und Serienfertigung fast aller Industriezweige effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. Produkte zum Werkzeugwechsel, darunter Werkzeug-Wechselwagen, Rollenleisten und angetriebene Tragkonsolen, runden das Angebot ab.

**Über ROEMHELD:**

Ob Flugzeuge, Automobile, Werkzeugmaschinen oder Gehäuse für Smartphones: Technologien und Produkte der ROEMHELD Gruppe kommen bei der Herstellung zahlreicher Industriegüter und Waren für den Endverbraucher seit über 60 Jahren zum Einsatz.

Effiziente Spanntechnik-Lösungen für Werkstücke sowie für Werkzeuge in der Umformtechnik und Kunststoffverarbeitung bilden den Kern des stetig wachsenden Portfolios. Ergänzt wird es durch Komponenten und Systeme der Montage- und Handhabungstechnik, Antriebstechnik sowie Verriegelungen für Rotoren von Windenergieanlagen.

Neben einem breiten Angebot von etwa 20.000 Katalogartikeln ist die ROEMHELD Gruppe auf die Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Lösungen spezialisiert und gilt international als einer der Markt- und Qualitätsführer.

Innovation durch Tradition: Seinen Ursprung hat ROEMHELD in der 1707 gegründeten Gießerei Friedrichshütte, die heute noch zur ROEMHELD Gruppe gehört und eines der ältesten aktiven Industrieunternehmen in Deutschland ist.

Die inhabergeführte Unternehmensgruppe beschäftigt an den drei Standorten Laubach, Hilchenbach und Rankweil/Österreich etwa 560 Mitarbeiter und ist in über 50 Ländern mit Service- und Vertriebsgesellschaften vertreten. Mit Kunden insbesondere aus dem Maschinenbau, der Automobil-, der Luftfahrt- und der Agrarindustrie erzielt die ROEMHELD Gruppe jährlich einen Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro.

**Fotos:**




Foto 1:

Links zwei Kugelleisten, rechts zwei Rollenleisten, jeweils mit unterschiedlichen Befestigungen (Foto: ROEMHELD).

Ein Bild, das drinnen, Wand, Person enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Foto 2:

Die gewünschten Rollen- und Kugelleisten lassen sich einfach mittels eines Online-Konfigurators von ROEMHELD ([https://www.roemheld-gruppe.de/productconfigurator/](https://www.roemheld-gruppe.de/productconfigurator/?lang=de)) entsprechend den individuellen Anforderungen selber konfigurieren (Foto: ROEMHELD).

**Das jpg-Bild in Druckauflösung und den Text der Pressemitteilung als Word-Dokument mit der Bildunterzeile können Sie herunterladen von der Seite** [**https://www.auchkomm.com/aktuellepressetexte#PI\_306**](https://www.auchkomm.com/aktuellepressetexte#PI_306)**.**

**Belegexemplar erbeten:**

auchkomm Unternehmenskommunikation, F. Stephan Auch, Gleißbühlstr. 16, D-90402 Nürnberg, [fsa@auchkomm.de](mailto:fsa@auchkomm.de), [www.auchkomm.de](http://www.auchkomm.de)